|  |
| --- |
| **CHECK-LIST D’AUTOCONTRÔLE CHANTIER COVID 19** |
| **Date et heure** |  | **Responsable** |  |
| **Chantier** |  |
| **Equipe** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Points de contrôle** | **OUI** | **NON** |
| **1** | L’obligation de porter le masque est-elle rigoureusement respectée lorsque deux personnes sont en contact, ainsi que dans tous les espaces clos ? Exceptions : les employés travaillent seuls dans des locaux séparés ou très éloignés et ventilés ; ne peuvent pas porter de masque pour des raisons de sécurité (p. ex. nature de l’activité) ou pour d’autres raisons particulières (p. ex. médicales).Remarque : le masque doit couvrir le nez et la bouche.  |  |  |
| **2** | La distance de 1.50 m entre chaque collaborateur est-elle respectées partout ? |  |  |
| **2a** | Des mesures supplémentaires sont-elles prévues lorsque la distance ne peut pas être respectée ? |  |  |
| **2b** | Des mesures supplémentaires sont-elles prévues lorsque la distance ne peut pas être respectée et que le port du masque n’est pas efficace (p.ex. effort physique, canicule) ? |  |  |
| **3** | Des masques sont-ils distribués à tous ?Remarque : seuls les masques de type masques chirurgicaux, masques OP, FFP2, etc. sont admis par la SUVA. Les masques en tissus ou artisanaux sont interdits. |  |  |
| **4** | Le masque est-il porté lors de transports à plusieurs dans le même véhicule ? |  |  |
| **5** | Une aération régulière et suffisante des locaux est-elle effectuée ? |  |  |
| **6** | Chaque employé utilise-t-il ses propres outils de travail ? |  |  |
| **7** | Du désinfectant à base d’alcool (pour les outils) et du gel hydroalcoolique (pour les mains) sont-ils distribués à tous ? |  |  |
| **8** | Des points d’eau sont-ils disponibles sur le chantier ? Remarques : Il faut compter min. 1 robinet pour 5 personnes. Le point d’eau doit être composé d’eau chaude (idéalement) et froide, savon, essuie-mains jetables et poubelle avec couvercle. Les « chèvre de chantier », la borne hydrante (incendie) et le gel hydroalcoolique ne remplacent pas le point d’eau. Le point d’eau doit également être prévu pour les interventions ponctuelles de courte durée (p. ex : estagnon d’eau dans le véhicule, avec savon, serviette jetables et poubelle fermée).  |  |  |
| **9** | Les installations sanitaires, les locaux de pause et les points de contact sont-ils désinfectés une fois par jour au minimum ?Remarque : il est utile de prévoir un affichage de suivi des nettoyages. Il faut compter au moins 1 sanitaire pour 20 personnes, séparés hommes et femmes. |  |  |
| **10** | Le personnel est-il informé de la manière dont il devrait se comporter en cas de soupçon d’infection au COVID-19 ? |  |  |
| **11** | Les dernières affiches de l’OFSP sont-elles mises en évidence sur les chantiers, ainsi que l’affiche « masque obligatoire » à chaque entrée d’un local fermé ?  |  |  |
| **13** | Le personnel est-il informé de la manière dont il devrait se comporter en cas de soupçon d’infection au COVID-19 ? |  |  |
| **14** | Les responsables de la mise en œuvre des règles de base et des mesures de protection sont-ils connus ? |  |  |
| **15** | A compléter… |  |  |

⚠️ *Si vous avez répondu par « NON » à au moins une de ces questions, des mesures supplémentaires sont nécessaires et, en cas de contrôle sur le chantier, l’entreprise risque de ne pas être considérée comme conforme. Seule la SUVA et l’organe cantonal (p. ex CCVD) sont responsables des contrôles sur les chantiers et donc de confirmer le respect des mesures de protection de la santé et sécurité au travail.*